қан тоқтатқыш бұрау-турникеті

Қолдану саласы және сипаттамалары

 Ол алғашқы көмек көрсету кезінде артериялық қан кетуді тоқтату үшін қолданылады. Жарақат алу үшін қажет. Ол жараланған аяқ-қолға тез қабаттасуды қамтамасыз етеді, тіпті қысқы киім арқылы да қан кетуді тез тоқтатуға мүмкіндік беретін жоғары тарту күші бар. Тоқыма таспасы турникетті оңай жағуға мүмкіндік береді, таспаның бүкіл ұзындығы бойынша бір күшейтілген ілмек пен велкро бір қолмен әрекетті айтарлықтай жеңілдетеді. Тартқыш итарқа белдіктің ішінде бүкіл ұзындығы бойынша орналасқан, бұл турникетті біркелкі тартуға мүмкіндік береді, нүктелік жүктемені болдырмайды және қан кетуді тез тоқтатуға мүмкіндік береді. Қуатты пластикалық қақпа бір қолмен турникетті тез қатайтуға мүмкіндік береді, қажет болған жағдайда оны киім тартылған кезде оңай қатайтады. Қызыл маркер белдіктің ұшын тез табуға көмектеседі. Бұрауды қолдану күні мен уақыты енгізу үшін жолақта көрсетіледі

**Негізгі өлшемдері (мм):**

**Ұзындығы** 950 ± 10 мм

**Ені** 38 ± 2 мм

**Құрамы:**

**1.** Қысымды турникеттің бүкіл шеңберіне біркелкі таратуға мүмкіндік беретін, **еркін қозғалатын бекіткіш таспа**.

**2. 2 саңылаулы бағыттаушы Ілмек**

**3. Беріктігі жоғары пластикалық өзек**

**4. Екі жақты қиғаш ұяшықты құлыптау -** жылдам құлыптау үшін тоқтату.

**5. Ілгекті тоқыма, жабысқақ таспамен бекіту**, онда әбзелді қолдану күні мен уақытын енгізу үшін өріс бар