**Техническая спецификация**

**Увлажнитель дыхательных смесей MR 810**

**для аппаратов ИВЛ**

**Увлажнитель дыхательных смесей MR 810** – для аппаратов ИВЛ выполняет физиологическую функцию увлажнения верхних дыхательных путей при проведении вентиляции легких. MR 810 имеет 3 уровня температуры нагрева и увлажнения дыхательной смеси, на передней панели имеется кнопка для выбора режима нагрева и световой индикатор, отображающий выбранный уровень. Увлажнитель дыхательной смеси может применяться при инвазивной (трахеостома, интубация) и неинвазивной вентиляции - через маску, кислородную канюлю, и в терапии с увлажнением. В зависимости от возраста пациента и используемого режима вентиляции выбирается тот или иной контур пациента.

**Основные характеристики:**

* Три уровня настройки температуры и влажности.
* Интегрированный адаптер нагревателя.
* Совместим с контурами с подогревом.
* Позволяет уменьшить образование конденсата в обогреваемых дыхательных контура.
* Может использоваться как с одноразовыми, так и многоразовыми банями.
* Размеры: 9,4 x 15,4 x 13,5 cм (без камеры).
* Вес: 1,7 кг (без камеры), 2 кг (с камерой, заполненной водой)