**ПОРТАТИВТІ ПУЛЬСОКСИМЕТР SP-2 0**

**Артықшылығы өлшеу:**

1) SpO2, жүрек соғу жиілігі;

2) 3,5 дюймдік Pi% TFT дисплейі, плетизмограф және пульс;

3) ересектерге, балаларға және жаңа туған нәрестелерге арналған өлшемдер;

4) литий батареясы 18 сағатқа дейін;

5) SpO2 деректерін сақтаудың 500 сағаты;

6) деректерді жүктеуге арналған ДК бағдарламалық жасақтамасы;

7) қолда бар қорғаныс қақпағы.

**ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ**

* Қанның оттегімен қанықтылығы (SpO 2):

орындау техникасы: екі толқынды жарық диоды;

дисплей ауқымы: 0% ~ 100%;

өлшеу дәлдігі: ±3% (диапазон 70% - дан 100% - ға дейін).

* Жүрек соғу жиілігі (PR):

өлшеу диапазоны: 30~250 уд. / мин;

өлшеу дәлдігі: ±2bpm немесе ±2%.

* Перфузия индексі (PI): PI дисплей диапазоны: 0,2% ~ 20%.

Өлшеу диапазоны 0%~100%

Өлшеу дәлдігі ±3% 70% - дан 100% - ға дейін%

* Жүрек соғу жиілігі:

Өлшеу диапазоны минутына 30 соққы ~ минутына 250 соққы

Минутына ±2 соққы немесе ±2 өлшеу дәлдігі%

* Температура (міндетті емес):

Өлшеу диапазоны 32℃ ~43℃

Өлшеу дәлдігі ±2℃

* Уақытты өлшеу ≤ 5 секунд
* Өлшеу зонды
* Инфрақызыл құлақ зонды
* Перфузия индексі: ПИ дисплей диапазоны 0,2%~20%
* Өлшеу режимі: үздіксіз немесе таңдамалы тексеру;
* 500 сағатқа дейін деректерді сақтау
* 3,5 дюймдік түсті TFT дисплейін бұру мүмкіндігімен көрсетіңіз
* Қуат көзі 2000 мАч литий батареясы
* Зарядтау зарядтау тірегі немесе USB кабелі
* Өлшемдері: 158 мм (ұзындығы) × 73 мм (ені) × 25 мм (биіктігі) Таза салмағы 230 г
* Деректерді жүктеу USB кабелі немесе сымсыз
* Жұмыс ортасы: жұмыс температурасы: 5℃ ~ 40℃ жұмыс ылғалдылығы: 5%~93%
* ҚР тіркеу, өнімнің сәйкестік сертификаты, өлшеу құралдарының сертификаты

**ЖЕТКІЗУ ЖИНАҒЫ**

Пульсоксиметр SP-20;

Датчик SpO2 ересек;

Датчик SpO2 балалар;

Датчик SpO2 неонатальды;

Қазақ тіліндегі Пайдаланушы нұсқаулығы;

Орыс тіліндегі Пайдаланушы нұсқаулығы;

Пульсоксиметрге арналған резеңке қақпақ;

Зарядтағыш;

Қуат көзі.

**КЕПІЛДІК** 36 ай.

**ЖЕТКІЗУ МЕРЗІМІ** 30 күн.

**БАЙЛАНЫСТЫ ҚЫЗМЕТТЕР**

Жеткізу; орнату; оқыту.