**Техникалық сипаттама**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Р/с№**  | **Критерийлер** | **Сипаттама** |
| **1** | **Медициналық техниканың атауы (әрі қарай – МТ)***(МТ мемлекеттік тізіліміне сәйкес)* | **Ересектерге арналған ларингоскоп** |
| **2** | **Өлшеу құралдарына жататын МТ атауы** | Өлшеу құралдарына жатпайды |
| **3** | **Жинақтауға қойылатын талаптар** | *р/с №* | *МТ жинақтауыштың атауы (МТ мемлекеттік тізіліміне сәйкес)* | *МТ жинақтауыштың техникалық сипаттамасы* | *Қажетті мөлшер**(өлшем бірлігін көрсете отырып)* |
| *Негізгі компоненттер* |
| 1. | Ларингоскоп тұтқасы | Батарея металл тұтқасы, орташа, 2,5 В, диаметрі 28 мм артық емес, ұзындығы 160 мм | 1дана |
| 2. | Ларингоскопқа арналған пышақ Macintosh, №2  | Пышақ тот баспайтын болаттан жасалған. Күңгірт беті шағылысуға жол бермейді, вакуумдық шам, 1500 люкс/2,5 В-тан астам жарықтандыру, өлшемдері 112х20мм | 1дана |
| 3. | Ларингоскопқа арналған пышақ Macintosh, №3 | Клинок изогнутый из нержавеющей стали. Матовая Пышақ тот баспайтын болаттан жасалған. Күңгірт беті шағылысуға жол бермейді, вакуумдық шам, 1500 люкс/2,5 В-тан астам жарықтандыру, өлшемдері 130х23мм | 1дана |
| 4. | Ларингоскопқа арналған пышақ Macintosh, №4 | Пышақ тот баспайтын болаттан жасалған. Күңгірт беті шағылысуға жол бермейді, вакуумдық шам, 1500 люкс/2,5 В-тан астам жарықтандыру, өлшемдері 155х25мм | 1дана |
| *Қосымша компоненттер* |
| 1 | Ларингоскопқа арналған чемодан | 3 пышақ пен 1 тұтқаға арналған ларингоскопқа арналған пластикалық Чемодан | 1дана |
| *Шығын материалдары және тозу жинақтары:* |
| **4** | **Требования к условиям эксплуатации** |  |
| **5** | **Условия осуществления поставки МТ** *(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* | DDP жеткізетін жер |
| **6** | **Срок поставки МТ и место дислокации**  | Шартқа қол қойылған сәттен бастап 90 күнтізбелік күнМекен-жайы:  |