**Техническая спецификация**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Критерии** | **Описание** |
| **1** | **Наименование медицинской техники (далее – МТ)***(в соответствии с государственным реестром МТ)* | **Ларингоскоп в комплекте для взрослых и детей** |
| **2** | **Наименование МТ, относящейся к средствам измерения** | Не относится к средствам измерения |
| **3** | **Требования к комплектации** | *№**п/п* | *Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)* | *Техническая характеристика комплектующего к МТ* | *Требуемое количество**(с указанием единицы измерения)* |
| *Основные комплектующие* |
| 1. | Рукоятка для ларингоскопа  | Батареечная металлическая рукоятка, средняя, 2,5В, диаметр не более 28мм, длина 160мм | 1шт. |
| 2. | Клинок для ларингоскопа Miller №0 | Клинок прямой из нержавеющей стали. Матовая поверхность предотвращает отражение, вакуумная лампа, освещенность более 1500 люкс/2,5В, размеры в пределах 77х11мм | 1шт. |
| 3. | Клинок для ларингоскопа Miller №1 | Клинок прямой из нержавеющей стали. Матовая поверхность предотвращает отражение, вакуумная лампа, освещенность более 1500 люкс/2,5В, размеры в пределах 102х11мм | 1шт. |
| 4. | Клинок для ларингоскопа Miller №2 | Клинок прямой из нержавеющей стали. Матовая поверхность предотвращает отражение, вакуумная лампа, освещенность более 1500 люкс/2,5В, размеры в пределах 153х13мм | 1шт. |
| 5. | Клинок для ларингоскопа Miller №3 | Клинок прямой из нержавеющей стали. Матовая поверхность предотвращает отражение, вакуумная лампа, освещенность более 1500 люкс/2,5В, размеры в пределах 195х13мм | 1шт. |
| 2. | Клинок для ларингоскопа Macintosh, №2  | Клинок изогнутый из нержавеющей стали. Матовая поверхность предотвращает отражение, вакуумная лампа, освещенность более 1500 люкс/2,5В, размеры в пределах 112х20мм | 1шт. |
| 3. | Клинок для ларингоскопа Macintosh, №3 | Клинок изогнутый из нержавеющей стали. Матовая поверхность предотвращает отражение, вакуумная лампа, освещенность более 1500 люкс/2,5В, размеры в пределах 130х23мм | 1шт. |
| 4. | Клинок для ларингоскопа Macintosh, №4 | Клинок изогнутый из нержавеющей стали. Матовая поверхность предотвращает отражение, вакуумная лампа, освещенность более 1500 люкс/2,5В, размеры в пределах 155х25мм | 1шт. |
| *Дополнительные комплектующие* |
| 1 | Чемодан для ларингоскопа  | Чемодан пластиковый для ларингоскопа на 7 клинков и 1 рукоятку | 1шт. |
| 2 | Лампа вакуумная большая | Лампа вакуумная большая для ларингоскопа WL 2,5 В совместима с клинками размеров 2-5 | 1шт. |
| 3 | Лампа вакуумная малая | Лампа вакуумная малая для ларингоскопа WL 2,5 В совместима с клинками размеров 00-1 | 1шт. |
| *Расходные материалы и изнашиваемые узлы:* |
| **4** | **Требования к условиям эксплуатации** |  |
| **5** | **Условия осуществления поставки МТ** *(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* | DDP пункт назначения |
| **6** | **Срок поставки МТ и место дислокации**  | 90 календарных дней с момента подписания договораАдрес:  |