**Техникалық сипаттама**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Р/с№**  | **Критерийлер** | **Сипаттама** |
| **1** | **Медициналық техниканың атауы (әрі қарай – МТ)***(МТ мемлекеттік тізіліміне сәйкес)* | **Ересектер мен балаларға арналған ларингоскоп** |
| **2** | **Өлшеу құралдарына жататын МТ атауы** | Өлшеу құралдарына жатпайды |
| **3** | **Жинақтауға қойылатын талаптар** | *р/с №* | *МТ жинақтауыштың атауы (МТ мемлекеттік тізіліміне сәйкес)* | *МТ жинақтауыштың техникалық сипаттамасы* | *Қажетті мөлшер**(өлшем бірлігін көрсете отырып)* |
| *Негізгі компоненттер* |
| 1. | Ларингоскоп тұтқасы  | Батарея металл тұтқасы, орташа, 2,5 В, диаметрі 28 мм артық емес, ұзындығы 160 мм | 1дана |
| 2. | Ларингоскопқа арналған пышақ Miller №0 | Тот баспайтын болаттан жасалған түзу пышақ. Күңгірт беті шағылысуға жол бермейді, вакуумдық шам, 1500 люкс/2,5 В-тан астам жарықтандыру, өлшемдері 77х11мм | 1дана |
| 3. | Ларингоскопқа арналған пышақ Miller №1 | Тот баспайтын болаттан жасалған түзу пышақ. Күңгірт беті шағылысуға жол бермейді, вакуумдық шам, 1500 люкс/2,5 В-тан астам жарықтандыру, өлшемдері 102х11мм | 1дана |
| 4. | Ларингоскопқа арналған пышақ Miller №2 | Тот баспайтын болаттан жасалған түзу пышақ. Күңгірт беті шағылысуға жол бермейді, вакуумдық шам, 1500 люкс/2,5 В-тан астам жарықтандыру, өлшемдері 153х13мм | 1дана |
| 5. | Ларингоскопқа арналған пышақ Miller №3 | Тот баспайтын болаттан жасалған түзу пышақ. Күңгірт беті шағылысуға жол бермейді, вакуумдық шам, 1500 люкс/2,5 В-тан астам жарықтандыру, өлшемдері 195х13мм | 1дана |
| 2. | Ларингоскопқа арналған пышақ Macintosh, №2  | Тот баспайтын болаттан жасалған түзу пышақ. Күңгірт беті шағылысуға жол бермейді, вакуумдық шам, 1500 люкс/2,5 В-тан астам жарықтандыру, өлшемдері 112х20мм | 1дана |
| 3. | Ларингоскопқа арналған пышақ Macintosh, №3 | Тот баспайтын болаттан жасалған түзу пышақ. Күңгірт беті шағылысуға жол бермейді, вакуумдық шам, 1500 люкс/2,5 В-тан астам жарықтандыру, өлшемдері 130х23мм | 1дана |
| 4. | Ларингоскопқа арналған пышақ Macintosh, №4 | Тот баспайтын болаттан жасалған түзу пышақ. Күңгірт беті шағылысуға жол бермейді, вакуумдық шам, 1500 люкс/2,5 В-тан астам жарықтандыру, өлшемдері 155х25мм | 1дана |
| *Қосымша компоненттер* |
| 1 | Ларингоскопқа арналған чемодан  | 7 жүзі мен 1 тұтқасы бар ларингоскопқа арналған пластикалық чемодан | 1дана |
| 2 | Үлкен вакуумдық шам | WL 2,5 в ларингоскопына арналған вакуумдық үлкен шам 2-5 өлшемді пышақтармен үйлесімді | 1дана |
| 3 | Шағын вакуумдық шам | WL 2,5 В ларингоскопына арналған вакуумдық шағын шам 00-1 өлшемді пышақтармен үйлесімді | 1дана |
| *Шығын материалдары және тозу жинақтары:* |
| **4** | **Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар** |  |
| **5** | **МТ жеткізуді жүзеге асыру шарттары** **(сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)** | DDP жеткізетін жер |
| **6** | **Жеткізу мерзімі МТ және орналасқан жері** | Шартқа қол қойылған сәттен бастап 90 күнтізбелік күнМекен-жайы:  |