**Техникалық сипаттама**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р/с№** | **Критерийлер** | **Сипаттама** | | | |
| **1** | **Медициналық техниканың атауы (әрі қарай – МТ)**  *(МТ мемлекеттік тізіліміне сәйкес)* | **Педиатрияға арналған ларингоскоп** | | | |
| **2** | **Өлшеу құралдарына жататын МТ атауы** | Өлшеу құралдарына жатпайды | | | |
| **3** | **Жинақтауға қойылатын талаптар** | *р/с №* | *МТ жинақтауыштың атауы (МТ мемлекеттік тізіліміне сәйкес)* | *МТ жинақтауыштың техникалық сипаттамасы* | *Қажетті мөлшер*  *(өлшем бірлігін көрсете отырып)* |
| *Негізгі компоненттер* | | | |
| 1. | Ларингоскоп тұтқасы | Батарея металл тұтқасы, орташа, 2,5 В, диаметрі 28 мм артық емес, ұзындығы 160 мм | 1дана |
| 2. | *Ларингоскопқа арналған пышақ Miller, №0* | Пышақ тот баспайтын болаттан жасалған, күңгірт беті бар. Вакуумдық шамның болуы, жарықтандыру 1500 люкс/2,5В. Ұзындығы - 77 мм, биіктігі-11 мм. | 1дана |
| 3. | *Ларингоскопқа арналған пышақ Miller, №1* | Пышақ тот баспайтын болаттан жасалған, күңгірт беті бар. Вакуумдық шамның болуы, жарықтандыру 1500 люкс/2,5В. Ұзындығы – 102 мм, биіктігі – 11мм. | 1дана |
| 4. | *Ларингоскопқа арналған пышақ Macintosh, №2* | Пышақ тот баспайтын болаттан жасалған, күңгірт беті бар. Вакуумдық шамның болуы, жарықтандыру 1500 люкс/2,5В.Ұзындығы – 112 мм, биіктігі – 20мм. | 1дана |
| *Қосымша компоненттер* | | | |
| 1 | Ларингоскопқа арналған чемодан | 3 пышақ пен 1 тұтқаға арналған ларингоскопқа арналған пластикалық Чемодан | 1дана |
| *Шығын материалдары және тозу жинақтары:* | | | |
| **4** | **Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар** |  | | | |
| **5** | **МТ жеткізуді жүзеге асыру шарттары**  *(сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)* | DDP жеткізетін жер | | | |
| **6** | **Жеткізу мерзімі МТ және орналасқан жері** | Шартқа қол қойылған сәттен бастап 90 күнтізбелік күн  Мекен-жайы: | | | |