**Техническая спецификация**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Критерии** | **Описание** | | | |
| **1** | **Наименование медицинской техники (далее – МТ)**  *(в соответствии с государственным реестром МТ)* | **Ларингоскоп в комплекте для педиатрии** | | | |
| **2** | **Наименование МТ, относящейся к средствам измерения** | Не относится к средствам измерения | | | |
| **3** | **Требования к комплектации** | *№*  *п/п* | *Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)* | *Техническая характеристика комплектующего к МТ* | *Требуемое количество*  *(с указанием единицы измерения)* |
| *Основные комплектующие* | | | |
| 1. | Рукоятка для ларингоскопа | Батареечная металлическая рукоятка, средняя, 2,5В, диаметр не более 28мм, длина 160мм | 1шт. |
| 2. | *Клинок для ларингоскопа Miller, №0* | Клинок прямой из нержавеющей стали c матовой поверхностью. Наличие вакуумной лампы, освещенность более 1500 люкс/2,5В. Длина – 77 мм, высота – 11мм. | 1шт. |
| 3. | *Клинок для ларингоскопа Miller, №1* | Клинок прямой из нержавеющей стали c матовой поверхностью. Наличие вакуумной лампы, освещенность более 1500 люкс/2,5В. Длина – 102 мм, высота – 11мм. | 1шт. |
| 4. | *Клинок для ларингоскопа Macintosh, №2* | Клинок изогнутый из нержавеющей стали c матовой поверхностью. Наличие вакуумной лампы, освещенность более 1500 люкс/2,5В. Длина – 112 мм, высота – 20мм. | 1шт. |
| *Дополнительные комплектующие* | | | |
| 1 | Чемодан для ларингоскопа | Чемодан пластиковый для ларингоскопа на 3 клинка и 1 рукоятку | 1шт. |
| *Расходные материалы и изнашиваемые узлы:* | | | |
| **4** | **Требования к условиям эксплуатации** |  | | | |
| **5** | **Условия осуществления поставки МТ**  *(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* | DDP пункт назначения | | | |
| **6** | **Срок поставки МТ и место дислокации** | 90 календарных дней с момента подписания договора  Адрес: | | | |